Katalog der Komponenten

Die auf dieser Seite gezeigten Geräte und Komponenten sind im Physikpraktikum am Standort Appelstraße verfügbar. Die Seite hat eine doppelte Funktion: Voll ausgebaut soll sie einen schnellen Überblick über die fürs Praktikum wesentlichen Eigenschaften der jeweiligen Bauteile und Geräte liefern. Auf dem Weg dorthin dient sie parallel als Katalog von Messaufgaben für den M-Pool.

Die meisten mit “” markierten Stellen kennzeichnen Eigenschaften, die im Rahmen des M-Pools bestimmt und dann hier dauerhaft eingetragen werden. (An einigen Stellen weist das gelb-schwarze Icon nur auf noch fehlende Modellnummern und Datenblätter hin). Die Kennzeichnungen sind nicht vollständig. Im Rahmen des M-Pools können Messvorhaben, die in etwa dem hier präsentierten Schema entsprechen, als "Joker" bearbeitet werden.

Hauptkomponenten für die Versuche

Hier Sie die Hautptkomponenten, mit denen Sie im Versuch arbeiten werden, wie z.B. den Microcontroller und andere Komponenten, die wichtig für die Verarbeitung Ihrer Messdaten sein können.

Arduino-Hauptkomponenten

Sensoren

Unter diesem Link finden sie eine Liste aller Arduino - Sensoren.

Liste der Arduino-Sensoren

Bauteile

Unter diesem Link finden Sie alle Bauteile für die Steckbretter, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Bauteilstecker für die Steckbretter

Verbindungsmittel

Her finden Sie alle Verbindungsmittel für den Aufbau Ihrer Schaltungen.

Verbindungsmittel

Messgeräte

Messgeräte

Strom- Spannungsversorgung

Strom-/Spannungsversorgung

Werkzeuge

Werkzeuge

Elektronische Bauelemente

Elektronische Bauelemente

Mechanische Bauelemente

Mechanische Bauelemente

Audiokomponenten

Audiokomponenten

Spezielle Komponenten

Stimmgabel auf Resonator

Resonanzfrequenz

nominell:

gemessen:

Nachklingzeit

die Zeitkonstante, mit der die Amplitude des erzeugten Schalls exponentiell abnimmt: s

Schrittmotor

Mikrofon

Kopfhörer-Muschel

MP3-Playler

Übertrager

Steckbrett

Opamp-Steckbrett

Logik-Steckbrett

Die Logik-Steckbretter bieten vier NAND-Gatter mit jeweils zwei Eingängen. Die Eingänge der NAND-Gatter sind mit einem Schmitt-Trigger ausgestattet. Das bedeutet, dass das Schaltverhalten des Bausteins eine Hysterese aufweist.

Neben den Gattern gibt es einige frei verwendbare Verbindungen und einige Buchsen, die fest mit Masse verbunden sind (“Masseschiene”). An einer einzelnen Bananenbuchse kann eine Spannung von +5 V abgegriffen werden. Diese Spannung eignet sich als HIGH-Eingang für die NAND-Gatter.

Von den drei Kontakten des XLR-Steckers an der Seitenwand werden für die Funktion der NAND-Gatter streng genommen nur zwei gebraucht: Positive Versorgungsspannung und Masse. Wenn an den dritten Kontakt eine negative Versorgungsspannung angelegt ist, dann kann mit den drei Banenbuchsen ein Opamp-Steckbrett versorgt werden.

Lautsprecher