Drehschwingungen -- Gruppe 357

Der Versuch wurde durchgeführt von: Emma - Zoe Fillinger und Diko Lukovic

Versuchsaufbau

Zur Bestimmung des Torsionsmoduls haben wir als Gegenstand einen Hockey-Puck verwendet:

Diesen Puck haben wir an einer der E-Gitarrensaiten befestigt und diese Saite an einem Bambusstock. Der Bambusstock wurde an der Öffnung einer Schreibtischschublade befestigt. Um einen Anhaltspunkt beim Zeitstoppen zu haben, wenn man von oben auf den Puck blickt, haben wir auf den Puck einen weißen Kreidestrich gezeichnet und uns unter ihm auf dem Boden eine Markierung gelegt:

Des weiteren haben wir die Länge der Saiten variiert, indem wir sie um den Bambusstock gewickelt haben:

Als eine weitere Torsionsaufhängung haben wir uns für ein Gummiband entschieden(Hier sieht man auch noch die Befestigung des Bambusstocks in der Schreibtischschublade):

Im weiteren Versuchsverlauf wollten wir die Trägheitsmomente eines Doktor Who Tardis - Weckers erfahren:

Und das Trägheitsmoment eines Teddybären:

Messdaten

Hier sind unsere Messdaten für den Hockey-Puck.

Als erstes der dünne Draht

Länge in cm	T(10) in s	T(1) in s
35	29,534	2,953
27,5	26,686	2,669
19,2	22,69	2,269
10,8	17,448	1,745
4,1	14,168	1,417

Jetzt der dicke Draht:

Länge in cm	T(10) in s	T(1) in s
27,7	18,966	1,897
24,9	18,298	1,830
19,7	16,548	1,655
9,8	13,024	1,302
2,5	8,922	0,892

Für die Tardis(m=152g) haben wir folgende Werte bekommen:

Länge in cm	T(10) in s	T(1) in s
Dünner Draht: 30	40,356	4,036
Dicker Draht: 20,2	24,136	2,414

Und für den Teddybär(m=39g) folgende Werte:

Länge in cm	T(10) in s	T(1) in s
Dünner Draht: 37,9	21,154	2,115
Dicker Draht: 29,9	12,714	1,271

Den Radius beider E-Gitarrensaiten haben wir gemessen, indem wir 10 Drahtstücke aneinander auf Klebeband gereiht haben und das dann gemessen haben. Unser Ergebnis haben wir durch 10 geteilt.

Hier ein Abbild unserer Art und Weise der Drahtmessung: