p-T-Diagramm / Phasendiagramm

Allgemeines

Das Druck-Temperatur-Diagramm gibt den Zustand eines Gases an und kann benutzt werden um den Aggregatzustand (auch Phase genannt) zu bestimmen.

Typischer Weise ist ein p-T-Diagramm in drei Bereiche eingeteilt: fest, flüssig, gasförmig. Desweiteren lassen sich Tripelpunkt und kritischer Punkt ablesen.

Kreisprozesse

Häufig werden p-V-Diagramme genutzt um Kreisprozesse darzustellen und daraus den Energiegewinn zu bestimmen. Dies sind Prozesse die im p-V-Diagramm einer geschlossenen Kurve folgen. Einem wird mindestens an einer Stelle Wärme (Energie) zugeführt und an einer anderen Stelle Wärme entzogen. Die eingeschlossene Fläche ist dabei ein Maß für die verrichtete Arbeit des Systems. Ein idealer Kreisprozess ist der Carnot-Prozess.