p-T-Diagramm / Phasendiagramm

Allgemeines

Das Druck-Temperatur-Diagramm gibt den Zustand eines Gases an und kann benutzt werden um den Aggregatzustand (auch Phase genannt) zu bestimmen.

Typischer Weise ist ein p-T-Diagramm in drei Bereiche eingeteilt: fest, flüssig, gasförmig. Desweiteren lassen sich Tripelpunkt und kritischer Punkt ablesen.

Oberhalb der kritischen Temperatur werden Gase nicht mehr flüssig, auch wenn man den Druck noch so erhöht.

Walter Fendt hat eine sehenswerte Java-Applet zum spielen mit isobaren, isochoren und isothermen Zustandsänderungen. http://www.walter-fendt.de/ph14d/gasgesetz.htm